*Портной*

*Область деятельности*

*Профессия является массовой на предприятиях швейного производства.*

*Профессия портной относится к швейной отраслевой группе бытового обслуживания, выполняющей обширнейший ассортимент услуг по изготовлению и ремонту всех видов швейных изделий. В ней имеется три типа подразделений: фабрики централизованного пошива одежды с сетью приемных пунктов; ателье и мастерские, выполняющие полный цикл пошива и ремонта; дома моды - предприятия комплексного обслуживания с концентрированным производством и сильной модельно-конструкторской базой.*

*При необходимости портной может овладеть и выполнять работы по смежным и родственным профессиям, таким как: швея, закройщик, раскройщик, модистка головных уборов.*

*Содержание выполняемой работы*

*Главная задача портного — индивидуальный или массовый пошив изделий верхней одежды, легкого платья, меховых и кожаных изделий, белья, трикотажных изделий.*

*Как правило портной работает по так называемым закрепленным изделиям, то есть он специализируется на пошиве определенных изделий: верхней мужской одежды, верхней женской, легкого платья и т. д.*

*К работам, выполняемым портным, относятся следующие:*

*по индивидуальным заказам в соответствии с технологией обработки, рисункам из журнала мод изготовление образцов, моделей, изделий верхней одежды (в том числе и меховых), легкого платья, белья, верхнего трикотажа;*

*по указанию художника-модельера, конструктора, закройщика, контролера подкраивание деталей или переделывание изделий (индивидуального и массового изготовления);*

*участие в запуске новых деталей в производство.*

*Уровень квалификации портного зависит от сложности выполняемых работ и определяется тарифным разрядом. Портному могут быть присвоены 2-8 разряды.*

*Необходимые знания и умения портного определяются видами выполняемых работ, соответствующими присвоенному тарифному разряду.*

*Рабочее место, орудия труда и условия труда*

*Рабочее место портного оборудовано универсальными и специальными машинами.*

*На универсальных машинах выполняются следующие операции: стачивают, т.е. соединяют строчкой постоянного назначения срезы разных деталей (боковые и плечевые срезы), пристрачивают детали друг к другу (манжеты к рукавам), настрачивают детали друг на друга (карманы на полочки, фабричную марку на спинку подкладочной ткани и т.п.).*

*На специальных машинах (обметочных, стегальных) выполняют стегальные и обметочные работы; на пуговичных и закрепочных машинах пришивают пуговицы, делают закрепки; на петельных машинах обметывают петли.*

*На рабочем месте портного, выполняющего ручные операции, должны быть: набор игл, ножницы (раскрой ткани, подрезание деталей изделия в процессе их обработки, обрезание ниток в концах строчек), специальный мел (нанесение на детали изделий линий и спецзнаков), резцы (перенесение линий и знаков с лекал или деталей из ткани на соответствующие парные детали), сантиметровая лента (снятие мерок, измерение деталей), утюг (влажно-тепловая обработка).*

*Характерными нагрузками на рабочем месте портного являются:*

*-нагрузки, требующие физических усилий средней тяжести при работе на различных машинах;*

*-повышенный уровень шума (при работе на машине);*

*-работа в положении «сидя», «стоя»;*

*-сосредоточенное внимание в процессе работы;*

*-умение различать основные цвета, близкие хроматические и ахроматические тона (особенно оттенки одного и того же цвета);*

*-иметь хороший глазомер;*

*-темп движений быстрый, движения ловкие, точные.*

*Формы организации труда*

*Форма организации труда портного может быть коллективной (бригадной) или индивидуальной.*

*При бригадной форме организации труда портной работает совместно с закройщиком, швеями мотористками, швеями ручницами. Количественный состав бригады зависит от мощности предприятия, однако в среднем входит в бригаду от 6 до 20 человек.*

*Если портной работает индивидуально, то он, как правило, специализируется на пошиве определенных изделий.*

*Режим работы и возможность профессионального роста*

*Портной работает при одно-двухсменном режимах работы с пятидневной рабочей неделей и двумя выходными днями рабочей недели и ежегодным отпуском.*

*Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется правилами внутреннего трудового распорядка, графиком сменности на каждом предприятии. Режим работы определяется в коллективном договоре, а там, где он не заключается устанавливается нанимателем*

*Повышение квалификации портного до 8 разряда возможно по месту работы.*

*Достигнув высокого уровня квалификации (разряда) портной может оказывать помощь технологу и конструктору в выборе методов и проверке конструкции, а также работать бригадиром.*

*Образовательный уровень можно повысить в средних специальных учебных заведениях.*

*Требования к качествам работника*

*-физическая выносливость;*

*-хорошее зрение;*

*-нормальная функция ведущей руки;*

*-хорошая скоординированность движений в сочетании со скоростными навыками - это ловкие и быстрые руки;*

*-развитая наглядно-образная память;*

*-высокоразвитые зрительные ощущения;*

*-хороший глазомер;*

*-развитые устойчивость и распределяемость внимания.*

*-Аккуратность, усидчивость, уравновешенность, работоспособность, точность и тщательность, лестность.*

*Способности, интересы и склонности*

*Портной должен иметь склонность к обслуживающему труду, пошиву одежды. Привлекает человека в эту профессию – радость, которую он испытывает увидев одежд, сшитую собственными руками на каком-то конкретном человеке.*

*Интерес проявляется к занятиям шитьем, к познанию свойств различных тканей.*

*Медицинские противопоказания*

*-хронические желудочно-кишечные заболевания (тяжелое течение);*

*-хронический гепатит;*

*-сахарный диабет (средняя и тяжелая форма);*

*-деформация грудной клетки, позвоночника;*

*-полное нарушение охватывающей и удерживающей функции кисти на ведущей руке;*

*-хронические заболевания суставов (с частыми обострениями);*

*-эпилепсия;*

*-стойкое понижение слуха (учитывается степень);*

*-резкая отсталость физического развития;*

*-резко выраженные кожные заболевания.*

*Перечень учебных заведений*

*Минский профессионально-технический колледж легкой промышленности (г. Минск, ул. Тимирязева,11) – раскройщик материалов, сборщик обуви;*

*Минский профессионально-технический колледж швейного производства (г. Минск, 2-й пер. Р, Люксембург, 7);*

*ПТУ №11 легкой промышленности (г. Минск, ул. Маяковского, 123);*

*ПТУ №12 бытового обслуживания (г. Минск, ул. Казинца, 89) – портной, швея;*

*Борисовский политехнический профессиональный лицей №1 (Минская область, г. Борисов, ул. 50 лет БССР, 4) - швея, портной;*

*Борисовское ПТУ №205 (г. Борисов, ул. Гагарина, 91) - - швея, портной;  Вилейское ПТУ №200 сельскохозяйственного производства (Минская область, г. Вилейка, ул. Первомайская, 80) – швея,портной;*

*Жодинский профессиональный лицей (Минская область, г. Жодино, ул. Лебедевского, 20 – швея, портной.*

*Копыльский сельскохозяйственный профессиональный лицей (Минская область, Копыльский район, д. Мажа – закройщик, портной;*

*Молодеченское ПТУ №135 хлебопродуктов (Минская область, г. Молодечно, ул. В. Гастинец, 98) – швея, портной;*

*Свирский сельскохозяйственный профессиональный лицей (Мядельский р-н, пос. Комарово) - швея, портной;*

*Минский государственный областной лицей (г. Иинск, ул. Серова,18) – закройщик, портной, швея;*

*Минский техникуме-предприятие легкой промышленности (г. Минск, ул. Матусевича, 26) - технология и конструирование изделий из кожи и меха.*

*Минский государственный технологический колледж (г. Минск, ул. Красная, 19-Б), технология и конструирование швейных изделий.*